**КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО**

**CENTO - BUBBLE**





NT-05451-01-EN

**НАЧАЛО РАБОТЫ**

Откройте кран водопроводной сети и включите питание, нажав главный переключатель «I.G». На дисплее в течение нескольких секунд отобразится версия программного обеспечения: Пример (ВЕРСИЯ 4.10) (МОДЕЛЬ E2)

CARIMALI IMC

CENTO50 VX.XX

ГОРЯЧАЯ ВОДА

**1-2-3-4-5**

**ДИСПЛЕЙ 1-2-3-4-5**

ПАР

ПАР

**ДАТЧИК**

**I.G.**

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ I.G.

I= ВКЛ.

O= ВЫКЛ.

VX.XX

CARIMALI BUBBLE

**ГОРЯЧАЯ ВОДА**

**ПАР**

**1-2-3-4-5**

**ДИСПЛЕЙ**

**1-2-3-4-5**

**ПАР**

**I.G.**

ДАТЧИК

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ I.G.

I= ВКЛ.

O= ВЫКЛ.

Повторное заполнение бойлера.

Эта операция автоматически остановится, когда будет достигнут уровень датчика.

ЗАПОЛНЕНИЕ

Во время этой фазы все светодиоды клавиатуры одновременно медленно мигают.

Нагрев бойлера.

Во время фазы нагрева на дисплее отображается температура бойлера, и все светодиоды клавиатуры загораются последовательно справа налево.

НАГРЕВ БОЙЛЕРА XXX °C

Во время этой фазы начинается нагрев бойлера: подождите около 20 минут до достижения заданной температуры.

Эта операция автоматически остановится, когда температура бойлера будет достигнута, на дисплее появится сообщение:

ВЫБЕРИТЕ НАПИТОК XXX °C

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

**ВО ВРЕМЯ ЭТОГО ЭТАПА ДЕРЖИТЕ РЫЧАГ ПОДАЧИ ПАРА ОТКРЫТЫМ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД, ЭТО ПОЗВОЛИТ ВЫПУСТИТЬ ВОЗДУХ ИЗ БОЙЛЕРА.**

**Проверьте давление подачи по манометру насоса, установив холдер, заполненный молотым прессованным кофе нужной степени помола, чтобы обеспечить подачу под давлением 8/9 бар.**

**ПРИГОТОВЛЕНИЕ**

1. **Приготовление кофе.**

Поставьте чашку под дозатор и нажмите одну из кнопок приготовления кофе (№ 1-2-3-4). Приготовление автоматически остановится, как только будет выдана предварительно запрограммированная порция.

Систему можно использовать для одновременного приготовления кофе всеми группами машины. Кнопка «5» предназначена для непрерывной подачи и остановки приготовления.

**Обратите внимание:** Если вы нажмете любую кнопку приготовления на клавиатуре во время приготовления, операция будет остановлена.

1. Подача горячей воды.

Поместите емкость под трубку для подачи горячей воды и нажмите одну из кнопок подачи горячей воды. Подача автоматически остановится, как только будет выдана предварительно запрограммированная порция.

1. Подача пара.

Подогревайте напитки (молоко и т. д.) следующим образом:

Прежде чем нагревать какой-либо напиток, осторожно выпустите небольшое количество пара из крана подачи пара, повернув кран подачи пара против часовой стрелки, чтобы устранить любой конденсат внутри трубки, затем закройте трубку подачи пара, повернув кран подачи пара по часовой стрелке.

Погрузите трубку подачи пара в напиток, а затем откройте кран подачи пара. Закройте кран подачи пара, затем извлеките емкость с подогретым напитком.

Снова откройте на мгновение кран подачи пара, чтобы очистить трубку от жидкости, попавшей внутрь. Эта операция очень важна, так как предотвращает попадание молока и других жидкостей в бойлер.

**ОЧИСТКА ГРУПП**

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:** Мы рекомендуем выполнять следующие операции по очистке в конце каждого рабочего дня.

1. Очистка третьего воздуховода группы и очистка прокладки
2. **Очистка третьего воздуховода группы**
	* Вставьте прилагаемый слепой фильтр и чистящую таблетку в холдер с фильтром и установите их в группу.
	* Выключите машину с помощью главного переключателя (I.G.).
	* Включите машину с помощью главного переключателя, одновременно удерживая нажатыми кнопки № 1 и 4 (группы, которую вы хотите очистить) до тех пор, пока не загорятся светодиоды кнопок. На дисплее появится сообщение:

ОЧИСТКА GR.X

Где X означает группу.

Группа выполнит приготовление десятью импульсами общей продолжительностью 100 секунд.

1. Очистка прокладки.

Повторите вышеописанную операцию и во время приготовления несколько раз слегка приоткройте и закройте холдер с фильтром, позволяя воде вытекать. Будьте осторожны, чтобы руки и другие части тела не соприкасались с водой, чтобы избежать опасности ожогов;

При необходимости повторите эту операцию несколько раз и удалите тканевой салфеткой остатки кофе с прокладки группы.

ДЛЯ МОДЕЛИ P

Выполните вышеописанные операции путем ручного включения-выключения группы нажатием кнопки.

1. Очистка холдеров с фильтрами.

Выполните следующие операции:

Извлеките фильтры из холдеров и промойте обе детали под проточной водой. Удалите остатки кофе тканевой салфеткой.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Мы также рекомендуем использовать специальную щетку (код № 95.01773), поставляемую с машиной, для удаления остатков кофе с фильтров и дозирующих кранов.

ДЛЯ ЧИСТКИ МЫ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАШИ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА:

**ЧИСТЯЩИЕ ТАБЛЕТКИ**

120 таблеток (1,0 гр.) Код № 06.00133

**РУЧНАЯ ОЧИСТКА ТРУБКИ ПОДАЧИ ПАРА**

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: УКАЗАННЫЕ ВИДЫ ОЧИСТКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ В КОНЦЕ КАЖДОГО РАБОЧЕГО ДНЯ.

**1► Опустите трубку подачи пара в горячую воду на 5 минут.**

**2► Очистите трубку подачи пара тканевой салфеткой.**

**3► Запрещено оставлять трубку подачи пара в какой-либо жидкости.**



Carimali S.p.A. con socio unico Via Industriale, 1 - 24040 Chignolo d'Isola (BG) - Italia T: +39 035 4949555 F: +39 035 905447

[www.carimali.com](http://www.carimali.com/) – service@carimali.com