|  |
| --- |
| **Сравнение ручных кофемолок Timemore** |
| **Модель:** | **Chestnut C2** | **NANO** | **Slim** | **G1** | **NANO Plus** | **Slim Plus** | **G1 Plus** |
| Тип жерновов:  | Нержавеющая сталь  | Нержавеющая сталь или сталь с титановым покрытием | Нержавеющая сталь с титановым покрытием | Нержавеющая сталь или сталь с титановым покрытием | E + B (Espresso & Brewing)  | E + B (Espresso & Brewing)  | E + B (Espresso & Brewing) сталь с титановым покрытием |
| Емкость бункера: | 25 г | 18 г | 20 г | 25 г | 18 г | 20 г | 25-30 г |
| Вес: | ~ 450 г | ~ 375 г | ~ 425 г | ~ 570 г | ~ 375 г | ~ 425 г | ~ 570 г |
| Размеры H / Ø (мм): | 147/52 | 125/45 | 175/45 | 170/50 | 125/45 | 175/45 | 170/50 |
| Предпочтительный помол: | Фильтр-кофе | Фильтр-кофе | Фильтр-кофе | Турка и фильтр | Многоцелевой (все виды помола на отлично) | Многоцелевой (все виды помола на отлично) | Многоцелевой (все виды помола на отлично) |